**КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОМИССИЯ  
по выдаче радиолюбительских сертификатов**

**Экзаменационная сессия с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018**

**Билет № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**СПИСОК ВОПРОСОВ**

**для экзаменационных тестов по программе**

**,,ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ СТАНЦИЕЙ”  
для получения радиолюбительских сертификатов класса ,,A”, ,,B” и ,,C”**

#1

Какой префикс выделен Республике Молдова для радиолюбительской связи?

RO

YL

**ER**

MO

#2

Специальный позывной, который содержит символы ER6-ER0, присваивается радиолюбительским станциям для работы в специальных целях:

для участия в национальных радиолюбительских соревнованиях

для иностранных радиолюбителей, которые посещают Республику Молдова

**для участия в международных радиолюбительских соревнованиях**

для празднования дня рождения владельца станции

#3

Клубные радиостанции в Республике Молдова имеют первую букву:

Y

C

**K**

R

#4

Что означает следующий код Q: QRL?

у вас присутствуют помехи?

**вы заняты?**

должен ли я уменьшить мощность передатчика?

кто меня вызывает?

#5

Что означает следующий код Q: QRZ?

у вас присутствуют помехи?

вы заняты?

должен ли я передавать медленнее?

**кто меня вызывает?**

#6

Что означает следующий код Q: QRS?

у вас присутствуют помехи?

должен ли я уменьшить мощность передатчика?

**должен ли я передавать медленнее?**

должен ли я прекратить передачу?

#7

Что означает следующий код Q: QRT?

у вас присутствуют помехи?

**должен ли я прекратить передачу?**

должен ли я передавать медленнее?

кто меня вызывает?

#8

Что означает следующий код Q: QSB?

з**амирают ли мои сигналы?**

должен ли я прекратить передачу?

должен ли я перейти на другую частоту?

подтверждаю приём?

#9

Что означает следующий код Q: QSY?

замирают ли мои сигналы?

должен ли я прекратить передачу?

**должен ли я перейти на другую частоту?**

подтверждаю приём?

#10

Что означает следующий код Q: QSL?

замирают ли мои сигналы?

должен ли я прекратить передачу?

должен ли я перейти на другую частоту?

**подтверждаю приём?**

#11

Что означает сокращение RST?

код сокращений

**код для оценки качества сигнала**

код для интермодуляций

код для оценки мощности передачи в телеграфии

#12

В случае кода RST, какой смысл имеют буквы?

R-сила сигнала S-разборчивость сигнала T- качество тона

**R-разборчивость сигнала S-сила сигнала T-качество тона**

R-сила сигнала S-качество сигнала T-разборчивость сигнала

R-восприимчивость S-звук морзе T-сила сигнала

#13

Сила сигнала оценивается в интервале:

1 - 5

**1 - 9**

0 - 10

0 - 15

#14

Какой класс излучения означают код A1A?

AM

SSB

**Телеграфия в коде Морзе, CW**

FM

#15

Что обозначает аббревиатура HF в контексте Регламента?

высокая точность (High Fidelity)

**высокие частоты (High Frequency)**

плавиковая кислота (HydroFluoric acid)

ультравысокие частоты (Ultra-High Frequency)

#16

Какой класс излучения означает код A3E?

SSTV

SSB

**AM**

FM

#17

Какой класс излучения означает код F3E?

RTTY

SSB

AM

**FM**

#18

Какая полоса частот в диапазоне 2 м распределена радиолюбительской службе в Республике Молдова?

143 - 144 МГц

430 - 440 МГц

**144 - 146 МГц**

430 - 452 МГц

#19

Какая полоса частот в диапазоне 70 см распределена радиолюбительской службе в Республике Молдова?

144 - 146 МГц

**430 - 440 МГц**

432 - 440 МГц

430 - 452 МГц

#20

Какая полоса частот соответствует диапазону 160 м?

144 - 146 МГц

3,5 - 3,8 МГц

432 - 438 МГц

**1,8 - 2,0 МГц**

#21

Как интерпретируется следующий позывной: ER1DAT/P?

ER1DAT находится в Парагвай

ER1DAT находится в Португалии

**ER1DAT работает в портативных условиях**

ER1DAT находится в Панаме

#22

Как интерпретируется следующий позывной: ER1DAT/M?

ER1DAT находится в Монреале

**ER1DAT работает в мобильных условиях**

ER1DAT находится в Монако

ER1DAT находится в Мексике

#23

Как интерпретируется следующий позывной: ER1DAT/MM?

ER1DAT работает в мобильных условиях в Монреале

ER1DAT работает в мобильных условиях в Монако

ER1DAT работает в мобильных условиях в Мексике

**ER1DAT работает с борта морского или речного судна**

#24

Как интерпретируется следующий позывной: ER1DAT/AM?

ER1DAT работает в режиме амплитудной модуляцией (AM)

**ER1DAT работает с борта воздушного судна Aerian Mobil (AM)**

ER1DAT находится в Мальдивах

ER1DAT это первый радиолюбитель в населенном пункте

#25

Какую страну представляет префикс F?

Фарити

**Францию**

Финляндию

Филиппины

#26

Какую страну представляет префикс OE?

Арабские Эмираты

Голландию

**Австрию**

Италию

#27

Какую страну представляет префикс G?

Германию

Грецию

**Великобританию**

Италию

#28

Какую страну представляет префикс HA?

Германию

Грецию

Великобританию

**Венгрию**

#29

Какую страну представляет префикс EA?

Германию

**Испанию**

Великобританию

Швейцарию

#30

Какую страну представляет префикс LZ?

Грецию

Лагос

**Болгарию**

Польшу

#31

Что обозначает код 73?

**наилучшие пожелания**

поцелуи

атмосферные колебания

извиненияBottom of Form

#32

Что обозначает код 88?

наилучшие пожелания

**поцелуи**

атмосферные колебания

извинения

#33

Что обозначает код YL?

**Young Lady - девушка**

поцелуи

атмосферные колебания

извинения

#34

Какая полоса частот в диапазоне 80 м распределена радиолюбительской службе в Республике Молдова?

7,0-7,100 МГц

**3,5 - 3,8 МГц**

430 - 440 МГц

1,8 - 2,05 МГц

#35

Какая полоса частот в диапазоне 40 м распределена радиолюбительской службе в Республике Молдова?

**7,0 - 7,2 МГц**

3,5 - 3,8 МГц

430 - 440 МГц

1,8 - 2,05 МГц

#36

Как произносится в международном фонетическом алфавите буква 'L'?

London

Luis

Longitude

**Lima**

#37

Как произносится в международном фонетическом алфавите буква 'M'?

**Mike**

Mexico

Milano

Marco

#38

Как произносится в международном фонетическом алфавите буква 'N'?

Norway

**November**

Nancy

Null

#39

Как произносится в международном фонетическом алфавите буква 'O'?

Ontario

Oregon

Olanda

**Oscar**

#40

Как произносится в международном фонетическом алфавите буква 'P'?

Popeye

Pakistan

Pamela

**Papa**

#41

Как произносится в международном фонетическом алфавите буква 'Q'?

**Quebec**

Queen

Queensland

QSL

#42

Как произносится в международном фонетическом алфавите буква 'R'?

Radio

**Romeo**

Radius

Russia

#43

Как произносится в международном фонетическом алфавите буква 'S'?

Sugar

Santiago

**Sierra**

Spain

#44

Как произносится в международном фонетическом алфавите буква 'T'?

Toto

Turkey

**Tango**

Terra

#45

Как произносится в международном фонетическом алфавите буква 'U'?

Utah

Ubul

United

**Uniform**

#46

Как произносится в международном фонетическом алфавите буква 'V'?

**Victor**

Victoria

Volt

Varsovia

#47

Как произносится в международном фонетическом алфавите буква 'W'?

Double V

**Whiskey**

Washington

Double Victoria

#48

Как произносится в международном фонетическом алфавите буква 'X'?

Xilophone

**X-ray**

Cross

Xenon

#49

Как произносится в международном фонетическом алфавите буква 'Y'?

Yoko

Yokohama

**Yankee**

Yahoo

#50

Как произносится в международном фонетическом алфавите буква 'Z'?

Zanzibar

Zero

Zebra

**Zulu**

#51

Как вас принимали, если корреспондент дал оценку сигнала 3-3?

в пределах разборчивости, сигнал очень слабый

**принимал с трудом, сигнал слабый**

принимал с трудом, сигнал очень слабый

разборчивый сигнал, очень хороший сигнал

#52

Какие минимальные данные вносятся в карточку QSL после QSO?

имя корреспондента, время UTC, уровень сигнала, частота, собственный QTH локатор

позывной сигнал корреспондента, параметр RST, время UTC, частота передачи

**позывной сигнал корреспондента, диапазон, класс излучения, дата и время UTC**

имя корреспондента, частота, класс излучения, параметр RST, дата и время UTC

#53

Как передается слово ,,OSCAR” на международном фонетическом языке?

oregon - senegal - canada - america - roma

**oscar - sierra - charlie - alpha - romeo**

onofrei - serbia - constantin - ana - radu

не может быть, OSCAR-это уже фонетический код для буквы O

#54

Как произносится в международном фонетическом алфавите буква 'A'?

**Alpha**

America

Atlantic

Africa

#55

Как произносится в международном фонетическом алфавите буква 'B'?

Brasil

**Bravo**

Bogota

Berlin

#56

Как произносится в международном фонетическом алфавите буква 'C'?

Colorado

Colombo

**Charlie**

Cuba

#57

Как произносится в международном фонетическом алфавите буква 'D'?

Dog

Darwin

Delaware

**Delta**

#58

Как произносится в международном фонетическом алфавите буква 'E'?

**Echo**

Europa

Ecuator

Ecuador

#59

Как произносится в международном фонетическом алфавите буква 'F'?

Fox

**Foxtrot**

Florida

Faraday

#60

Как произносится в международном фонетическом алфавите буква 'G'?

Germany

**Golf**

Guatemala

Gemini

#61

Как произносится в международном фонетическом алфавите буква 'H'?

Honolulu

Honduras

Hungary

**Hotel**

#62

Как произносится в международном фонетическом алфавите буква 'I'?

**India**

Italy

Image

Iridium

#63

Как произносится в международном фонетическом алфавите буква 'J'?

Japan

**Juliett**

John

Jim

#64

Как произносится в международном фонетическом алфавите буква 'K'?

Kenya

Kilowatt

**Kilo**

Key

#65

Что такое время UTC?

время Международного Союза Электросвязи, которое синхронизирует все телефонные станции в мире

время Uranium Time Clock – время с атомных часов в Берне

**универсальное координированное время (Universal Time Coordinated)**

время Uniform Time Clock

#66

Что означает сокращение SWL?

относится к категории начинающих радиолюбителей

это единица измерения направленности антенн

**это категория людей, которые любят слушать радио на коротких волнах (Short Wave Listener)**

это товарный знак самого популярного трансивера фирмы Alinco

#67

Радиолюбители-наблюдатели могут участвовать в конкурсах?

нет

**да**

только с разрешения Национального Радиочастотного Центра

если участвуют под наблюдением опытного радиолюбителя

#68

Какие международные сигналы бедствия применяются в аварийном радиообмене и связи в случае стихийных бедствий?

QRRR

**SOS в радиотелеграфии и MAYDAY в радиотелефонии**

RRR

CQ

#69

В случае стихийного бедствия, что является самым важным аксессуаром для переносной радиолюбительской станции?

дополнительная антенна

портативный усилитель мощности

**несколько комплектов заряженных аккумуляторов**

внешний микрофон

#70

Какое из перечисленного оборудования можно использовать в оснащении радиолюбительской станции, если есть желании провести радиосвязи в диапазоне VHF с малой мощности передатчика (QRP), на больших расстояниях и со многими корреспондентами?

переносной VHF FM трансивер с малым потреблением

**мульти-режимный переносной VHF трансивер**

всенаправленная антенна

мобильный FM трансивер

#71

Как вызвать на ретрансляторе другу станцию, если вы заранее знаете позывной корреспондента?

говорите, 'break, break 73', после чего называете позывной вызываемой станции

**говорите позывной вызываемой станции, потом личный позывной**

говорите 'CQ' или 'Общий вызов' три раза, потом позывной вызываемой станции

ждёте, пока нужная станция начнет давать 'Общий вызов' или 'CQ'

#72

Чем хороша идея иметь возможность осуществления радиосвязи на радиостанции без питания от электрической сети

чтобы иметь возможность использовать радиостанцию в мобильном режиме

**потому что больше шансов быть активным в чрезвычайных ситуациях**

для участия в конкурсах, в которых не разрешено использовать электрическую сеть

чтобы иметь возможность общаться в портативном режиме

#73

Какой слой ионосферы отвечает за поглощение средних и коротких волн в течение дня?

слой S

слой C

слой F

**слой D**

#74

Какова связь между количеством солнечных пятен и степень ионизации ионосферы?

**степень ионизации возрастает с ростом числа солнечных пятен**

если растет число солнечных пятен, снижается степень ионизации

если нет солнечных пятен, ионизация нулевая

ионизация не имеет связи с солнечными пятнами

#75

На ваш общий вызов отвечают четыре радиолюбителя с позывными: ER1SAU, PA3DOL, GM3GED, VU5FR. Кому ответите первым, в случае, если вы хотите работать со всеми?

станции VU, потому что она дальняя станция DX (India)

**станции, которую слышно очень слабо, потому что при изменении прохождения можно потерять её сигнал**

станции ER, имеет приоритет

станции, которая вызывала более настоятельно

**75 вопросов**